测试DEMO说明

1. 文件说明
2. 文件发送DEMO

该DEMO读取其文件夹下的指定h264文件，并使用“无内置编解码”SDK发往对端。该h264文件是采用的无B帧、1参考帧、恒定码率、25fps编码。

该DEMO的配置文件为同名ini文件，其中可设置组播IP、组播端口、是否启用组播NACK、组播NACK端口，同时还可以设置上传FEC相关参数，参数含义见SDK说明文档。

1. ffmpeg制作任意分辨率H264测试码流命令

ffmpeg.exe

-f lavfi -i testsrc=duration=100:size=1280x720:rate=25:decimals=2 -pix\_fmt yuv420p -vcodec libx264 -profile:v high -x264opts force-cfr:fps=25:keyint=50:min-keyint=1:ref=1:bitrate=1600:bframes=0 -t 30 -y output.h264